**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**PFŚ 271.3.2014**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **Organizacja placu zabaw – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni** |  |  |  |  |
| 1  d.1 | KNR 2-31-0101-05 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20cm | m² | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2  d.1 | KNR 2-31 0101-06 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II za każde dalsze 5cm głębokości Krotność = 2 | m² | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3  d.1 | KNR 2-31 0104-01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10,5cm | m² | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4  d.1 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton) | m² | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5  d.1 | KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton) Krotność = 12 | m² | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6  d.1 | Analiza indywidualna | Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr. 4,5cm – nawierzchnia bezpieczna placu zabaw. Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna dla wysokości upadku (HIC) do 1,5m. Kolor brązowy. Cena obejmuje kompleksowy montaż wraz z przygotowaniem podbudowy., wg kosztorysu ofertowego. Nawierzchnia zgodna z normą EN-1177:2008 oraz atestem PZH | m² | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7  d.1 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **Razem dział: Organizacja placu zabaw – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni** |  |  |  | 0.00 |
| 2 |  | **Ogrodzenie** |  |  |  |  |
| 8  d.2 | KNR 2-02 1804-11 analogia | Ogrodzenie z elementów stalowych wysokości 1.0 na słupkach obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9  d.2 | KNR 2-23 0402-03 analogia | Furtka o wym. 100cmx100cm | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **Razem dział: Ogrodzenie** |  |  |  |  |
| 3 |  | **Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw** |  |  |  |  |
| 10  d.3 | Analiza indywidualna | Karuzela z kierownicą – stalowa konstrukcja karuzeli, ocynkowana, siedziska i część kierownicy z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli powinien być podwójny system ułożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. Wymiary: 150 x 150cm; wysokość całkowita 70cm | szt. | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11  d.3 | Analiza indywidualna | Most z dwiema wieżami – dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 235x378cm; wysokość całkowita: 220cm. wysokość swobodnego upadku: 59cm, wysokość podestu: 59cm. | szt. | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12  d.3 | Analiza indywidualna | Karuzela tarczowa – powinna posiadać trzy ramiona zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo użytkowników. Konstrukcja: stal cynkowana dwukrotnie malowana proszkowo. Podest: płyta ryflowana, aluminiowa. Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: zagłębione 75cm w gruncie. Wymiary: 122 x 122cm; wysokość całkowita; 69cm. Wysokość swobodnego upadku: 69cm. | szt. | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **Razem dział: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw** |  |  |  | 0.00 |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys netto:** |  |  |  |  |
|  |  | **Podatek VAT** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys brutto:** |  |  |  |  |

....................................................

*/miejscowość i data/*

……….…………………………………….

*/podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*Wykonawcy wraz z pieczątką/*